# Руководство пользователя

# **Электромеханический замок MDL-1**

 **Технические характеристики**

Замок электромеханический 12В, потребляемый ток до 3А.

Время подачи отпирающего сигнала не более 3 сек, 5 ключей в комплекте, блокировка кнопки открывания. Рабочая температура -40°С до +50°С.



 **Установка**

**1.** Используйте винты из комплекта поставки для установки корпуса замка, цилиндра и держателя двери в торец двери или раму двери. Обеспечьте зазор 5 мм между корпусом замка и держателем двери.

**2.** Пружина настраивается в соответствии с весом двери и силой запирания двери. настройте шестигранную гайку ключом на 12 или пассатижами, если дверь закрывается слишком шумно или не может закрыться.

**3.** В зависимости от направления открывания двери защелки замка можно переставить в нужное положение.

**4.** Источник питания должен выдавать 9-12 В и мощность не менее 12 Вт. Нажмите кнопку или поверните ее. Замок должен открыться автоматически через 1 с.